**SPECYFIKACJA DRZWI WNĘKOWYCH DO KABIN W INTERNACIE OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W OLEŚNIE**

1. Przesuwne drzwi kabin z **serii Evo firmy RADAWAY lub równoważne;**
2. Szkło 4 MM bezpieczne, hartowane o grubości 4 mm zgodne z normą PN:EN 12150:1
3. SYSTEM MOCOWANIA: system mocowania do ściany za pomocą profili umożliwiających niwelację krzywizny ściany
4. NIEWIDOCZNY MECHANIZM PRZESUWANIA I REGULACJI DRZWI
5. LISTWA MAGNETYCZNA zapewniająca szczelność kabiny
6. Kolor szkła: przejrzyste
7. Kolor profilu: chrom
8. Szerokośc wnęk kabin: 88-90cm
9. Możliwość dokupienia wszystkich części zamiennych